***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***

*Opis przedmiotu zamówienia*

**Opis przedmiotu zamówienia  
Wymienione wymagania traktowane są jako minimalne dla przedmiotu zamówienia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa, opis techniczny** |
| 1. | - szafka skrytkowa 16-drzwiowa - 4 skrytki w kolumnie, 4 kolumny - wymiary całkowite: 180x120x49cm (WxSxG) (+/- 3 cm) - wysokość drzwiczek: 400mm, szerokość drzwiczek: 250mm - światło skrytki (WxS) 400mmx220mm - wykonana z blachy stalowej o grubości minimalnej 0,7 mm, szkielet z  profili stalowych o grubości minimalnej ścianki profilu 0,7 mm  - malowana metodą proszkową, farby proszkowe poliestrowo-epoksydowe  - farby z atestem PZH - kolorowe fronty (kolory do uzgodnienia z zamawiającym) - na drzwiach numeracja naklejana, nalepka foliowa z wytrzymałym  nadrukiem, zakres numeracji od .. do .. - drzwi na ukrytych zawiasach - ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni - otwory wentylacyjne w drzwiach szafek - ryglowanie 1-punktowe - zamykane zamkiem na klucz - do każdego zamka 2 kluczyki w komplecie - zamek w systemie klucza Master Key - „uniwersalny klucz” umożliwiający  otworzenie każdej szafki - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany - komplet śrub do montażu szafek ze sobą oraz do ściany - stopki poziomujące (komplet 4 szt do szafki)  - musi posiadać certyfikaty  - musi spełniać aktualne normy i aprobaty techniczne - gwarancja nie mniej niż24 miesiące na szafki - gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy na zamki |
| 2. | - szafka skrytkowa 8-drzwiowa - 4 skrytki w kolumnie, 2 kolumny - wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG) (+/- 3 cm) - wysokość drzwiczek: 400mm, szerokość drzwiczek: 250mm - światło skrytki (WxS) 400mmx220mm - wykonana z blachy stalowej o grubości minimalnej 0,7 mm, szkielet z  profili stalowych o grubości minimalnej ścianki profilu 0,7 mm  - malowana metodą proszkową, farby proszkowe poliestrowo-  epoksydowe  - farby z atestem PZH - kolorowe fronty (kolory do uzgodnienia z zamawiającym) - na drzwiach numeracja naklejana, nalepka foliowa z wytrzymałym  nadrukiem, zakres numeracji od .. do .. - drzwi na ukrytych zawiasach - ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni - otwory wentylacyjne w drzwiach szafek - ryglowanie 1-punktowe - zamykane zamkiem na klucz - do każdego zamka 2 kluczyki w komplecie - zamek w systemie klucza Master Key - „uniwersalny klucz”  umożliwiający otworzenie każdej szafki - otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany - komplet śrub do montażu szafek ze sobą oraz do ściany - stopki poziomujące (komplet 4 szt do szafki)  - musi posiadać certyfikaty  - musi spełniać aktualne normy i aprobaty techniczne - gwarancja 24 miesiące na szafki - gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy na zamki |
| 3. | - klucz Master do zamków na klucz |