***Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego***

*Opis przedmiotu zamówienia*

 **Opis przedmiotu zamówienia
Wymienione wymagania traktowane są jako minimalne dla przedmiotu zamówienia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa, opis techniczny** |
| 1. | - szafka skrytkowa 16-drzwiowa- 4 skrytki w kolumnie, 4 kolumny- wymiary całkowite: 180x120x49cm (WxSxG) (+/- 3 cm)- wysokość drzwiczek: 400mm, szerokość drzwiczek: 250mm- światło skrytki (WxS) 400mmx220mm- wykonana z blachy stalowej o grubości minimalnej 0,7 mm, szkielet z  profili stalowych o grubości minimalnej ścianki profilu 0,7 mm- malowana metodą proszkową, farby proszkowe poliestrowo-epoksydowe - farby z atestem PZH- kolorowe fronty (kolory do uzgodnienia z zamawiającym)- na drzwiach numeracja naklejana, nalepka foliowa z wytrzymałym  nadrukiem, zakres numeracji od .. do ..- drzwi na ukrytych zawiasach- ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni- otwory wentylacyjne w drzwiach szafek- ryglowanie 1-punktowe- zamykane zamkiem na klucz- do każdego zamka 2 kluczyki w komplecie- zamek w systemie klucza Master Key - „uniwersalny klucz” umożliwiający  otworzenie każdej szafki- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany- komplet śrub do montażu szafek ze sobą oraz do ściany- stopki poziomujące (komplet 4 szt do szafki)- musi posiadać certyfikaty- musi spełniać aktualne normy i aprobaty techniczne- gwarancja nie mniej niż24 miesiące na szafki- gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy na zamki |
| 2. | - szafka skrytkowa 8-drzwiowa- 4 skrytki w kolumnie, 2 kolumny- wymiary całkowite: 180x60x49cm (WxSxG) (+/- 3 cm)- wysokość drzwiczek: 400mm, szerokość drzwiczek: 250mm- światło skrytki (WxS) 400mmx220mm- wykonana z blachy stalowej o grubości minimalnej 0,7 mm, szkielet z  profili stalowych o grubości minimalnej ścianki profilu 0,7 mm- malowana metodą proszkową, farby proszkowe poliestrowo- epoksydowe - farby z atestem PZH- kolorowe fronty (kolory do uzgodnienia z zamawiającym)- na drzwiach numeracja naklejana, nalepka foliowa z wytrzymałym  nadrukiem, zakres numeracji od .. do ..- drzwi na ukrytych zawiasach- ogranicznik blokujący otwarcie drzwiczek pod kątem 90 stopni- otwory wentylacyjne w drzwiach szafek- ryglowanie 1-punktowe- zamykane zamkiem na klucz- do każdego zamka 2 kluczyki w komplecie- zamek w systemie klucza Master Key - „uniwersalny klucz”  umożliwiający otworzenie każdej szafki- otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany- komplet śrub do montażu szafek ze sobą oraz do ściany- stopki poziomujące (komplet 4 szt do szafki)- musi posiadać certyfikaty- musi spełniać aktualne normy i aprobaty techniczne- gwarancja 24 miesiące na szafki- gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy na zamki |
| 3. | - klucz Master do zamków na klucz |